Configuração dos layers.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LAYER | COR | ESPESSURA | CONTEÚDO |
| PAREDES | 7 | 0.7mm | Paredes |
| ESQUADRIAS |  |  | Portas e janelas |
| PISOS | 2 | 0.2mm | Desníveis |
| COTAS | 1 | 0.1mm | Cotas e cotas de nível |
| MOBÍLIA | 3 | 0.3mm | Vaso sanitário, pia, armário, balcões e afins. |
| HACHURA | 9 | 0.05mm | Desenho do piso (hatch) |

\*Largura do box: 0,80m

\* Balcão: 0,70m

\*Usar o bloco do tanque (também) no lugar da pia do balcão.

\*

|  |  |
| --- | --- |
| ESCALA 1:50 | |
| MEDIDA REAL | DESENHO |
| 01 m | 2 cm |

A distância entre linhas de cota na folha impressa, é de 07mm a 1cm. Nós usaremos 1cm. Então, para cotar no model, vamos usar 0.5, porque o desenho está em metros (0,5m=1cm).